穗（番）环管影〔2021〕188号

广州市生态环境局关于广州优云机械制造

有限责任公司年产锌合金压铸件528000件

建设项目环境影响报告表的批复

广州优云机械制造有限责任公司（91440101MA5CHQAP91）：

你单位报送的《广州优云机械制造有限责任公司年产锌合金压铸件528000件建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州优云机械制造有限责任公司年产锌合金压铸件528000件建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街大平村村前大街八横巷13号，申报内容为从事锌合金压铸件的生产加工，年产量528000件。该项目占地面积1000平方米，总建筑面积1000平方米，主要建筑物有1栋单层厂房；主要设备有压铸机+熔炉10台、液压冲床4台、冲床2台、反牙机3台、精密成型平面磨床1台、铣床2台、卧轴矩台手动平面磨床1台、平口机床1台、冷却塔2台、线轨加工中心2台、空压机1台等；员工15名，内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过132吨/年。

（二）颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中“表1大气污染物排放限值”的其他熔化炉与附录A中表A.1“厂区内颗粒物无组织排放限值”、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）项目排水系统采用雨污分流。冷却水循环使用，不外排；喷淋水循环使用，定期捞渣，不外排；生活污水排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目设置生活污水排放口1个。

（二）项目应严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的各项控制要求。压铸工序配套废气收集+“水喷淋”装置，废气处理达标后通过专用管道高空排放，排放口高度不低于15米。项目设置废气排放口2个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废液压油、废液压油桶、废脱模剂桶等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序、时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路213号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99号）的规定，自2021年6月1日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2021年11月10日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局第一环保所，广州市共融环境工程有限公司。