穗环管影（番）〔2025〕57号

广州市生态环境局关于广州番禺俊柏电子有限公司碱性含铜蚀刻废液提铜再生技改项目

环境影响报告表的批复

广州番禺俊柏电子有限公司（91440113708218734X）：

你单位报送的《广州番禺俊柏电子有限公司碱性含铜蚀刻废液提铜再生技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州番禺俊柏电子有限公司碱性含铜蚀刻废液提铜再生技改项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街禺山西路联邦工业城A16座，申报内容为在原有生产车间新增一套碱性蚀刻废液循环再生及电解回收铜系统，年处理碱性蚀刻废液600吨和回收单质铜50吨。主要新增设备有电解槽3台、循环槽1台、调配罐1台、整流机3台、主控电箱1台、自动添加控制器1台、冷却塔1台等；无新增员工。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在拟选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放与《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)表1珠三角的较严值。新增喷淋废水排放量不超过198吨/年。

（二）氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值和表2排放标准值；

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）排水系统采用雨污分流。喷淋废水经自建废水处理设施处理后排入市政集污管网，送前锋净水厂处理。项目不新增污水排放口。

（二）电解和调配工序产生废气经收集至酸液喷淋塔处理后引至所在建筑物楼顶高空排放，排放口高度不低于15米。项目不新增废气排放口。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）废抹布和手套、废包装物等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、自《报告表》批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当在开工建设前报我局重新审核。未经我局重新审核同意的，不得擅自开工建设。

六、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，你单位应按规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，并按照规定的标准、程序和时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

七、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

八、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

 广州市生态环境局

2025年5月21日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法一科、番禺第一环保所，广州瑞华环保科技有限公司。